
建设项目主要环境影响及防治或减轻的对策和措施情况表

	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	功能性食品加工生产及天然产物活性成分研发与综合利用项目
	江苏省南京经济技术开发区惠中路10号
	江苏南大耐雀生物技术有限公司
	南京苏绿环境技术有限公司
	购置制粒机、旋转式压片机等国产设备42台，液相色谱仪、气相色谱仪等进口设备4台，建设1条固体饮料分装生产线、1条压片糖果分装生产线、1条食品添加剂生产线以及1条天然产物活性成分研发线。项目建成后，预计形成年产植物固体饮料2000万袋、压片糖果5000万片、食品添加剂100t和年研发天然产物活性成分100kg的能力。
	水环境：本项目废水主要为生活污水、设备循环冷却系统排水、设备清洗废水和后续清洗废水。其中，生活污水经化粪池处理后与设备循环冷却系统排水、经厂区污水处理设施处理后的设备清洗废水和后续清洗废水一并接管至新港污水处理厂处理。
大气环境：本项目1号楼产生的包装废气、打码废气于车间内无组织排放，其余废气经负压密闭系统收集通过车间空调系统自带的初效过滤器+中效过滤器+高效过滤器处理后于车间内无组织排放；2号楼产生的包装废气、打码废气、废水处理废气于车间内无组织排放，其余废气经负压密闭系统收集通过车间空调系统自带的初效过滤器+中效过滤器+高效过滤器处理后于车间内无组织排放；3号楼产生的称量粉尘于实验室内无组织排放，提取废气、浓缩废气、纯化废气、干燥废气、检验废气经通风橱/万向罩收集与经负压密闭系统收集的贮存废气一并经二级活性炭吸附装置处理后于15m高的排气筒（DA001）高空排放。大气污染物经过各项污染防治措施后可达标排放，对周边大气环境影响较小。
噪声：本项目噪声主要来源设备运行时产生的噪声，如粉碎机、三维混合机、V型混合机等设备，一般源强约在75~85dB，采用建筑物隔声、距离衰减和安装减震垫等措施，通过上述措施可保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围环境影响较小。

固废：本项目产生的非沾染性废弃物、不合格品、非沾染性废包装材料、废过滤材料由企业收集外售，废油脂委托专业单位处置；沾染性废包装材料、沾染性废弃物、废培养基、提取残渣、浓缩冷凝废液、纯化废渣、检验废液、配制废液、初次清洗废液、废活性炭、废油及油桶、废抹布及手套、污泥、废过滤器委托有资质的单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运。
其他（生态、振动、环境风险等）：无。      


