
建设项目主要环境影响及防治或减轻的对策和措施情况表

	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	年产1500万片气凝胶电芯隔热片项目
	江苏省南京市南京经济技术开发区恒通大道16号
	江苏珈云新材料有限公司
	南京苏绿环境技术有限公司
	利用租赁恒通大道16号厂房，建筑面积约4524.83平方米，购置滚贴机、测厚机等设备，新增电芯隔热片生产线，项目投产后，预计形成年产电芯隔热片产品1500万片的能力。
	水环境：本项目废水主要为生活污水和地面清洗废水，生活污水经化粪池处理后与地面清洗废水一并接管至新港污水处理厂处理。
大气环境：本项目产生的检验废气经设备密闭收集，热封废气经负压密闭收集，收集后的废气经二级活性炭吸附装置处理后于15m高排气筒（DA001）高空排放，危废库贮存废气产生量较小，于车间内无组织排放。大气污染物经过各项污染防治措施后可达标排放，对周边大气环境影响较小。
噪声：本项目噪声主要来源设备运行时产生的噪声，如四边机、热压机等设备，一般源强约在75~85dB，采用建筑物隔声、距离衰减和安装减震垫等措施，通过上述措施可保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围环境影响较小。

固废：本项目产生的废包装材料、废PET膜、废双面胶片、废发泡硅胶泡棉、废PI膜由企业收集外售综合利用；不合格品委托相关单位处置；废润滑油、废润滑油桶、含油抹布、打印墨盒和硒鼓、检测废液、废过滤器、废活性炭委托有资质的单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运。
其他（生态、振动、环境风险等）：无。


