
建设项目主要环境影响及防治或减轻的对策和措施情况表

	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	研发实验室项目
	江苏省南京市南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A8栋6楼
	江苏珈云新材料有限公司
	南京苏绿环境技术有限公司
	利用租赁汇智科技园A8栋6楼研发办公区域，购置高速剪切机、搅拌砂磨分散多用机、玻璃反应釜、三辊研磨机、反射率测试仪、超声分散机等设备，用于气凝胶及其复合材料的制备以及结构表征、相关性能的测试，形成年研发气凝胶分散膏10kg、气凝胶涂料20kg的能力。
	水环境：本项目废水主要为生活污水、冷凝排水和水浴废水，生活污水经化粪池处理后与冷凝排水、水浴废水一并接管至新港污水处理厂处理。
大气环境：本项目产生的拆包废气、称量粉尘、投料粉尘、烘干废气经集气罩收集，改性废气、干燥废气、制浆废气、合浆废气、清洗废气经通风橱收集，试剂贮存废气由试剂柜自带排风系统收集，收集后的废气经二级活性炭吸附装置处理后于48m高排气筒（DA001）高空排放，危废库贮存废气产生量较小，于车间内无组织排放。大气污染物经过各项污染防治措施后可达标排放，对周边大气环境影响较小。
噪声：本项目噪声主要来源设备运行时产生的噪声，如高速剪切机、搅拌砂磨分散多用机等设备，一般源强约在75~85dB，采用建筑物隔声、距离衰减和安装减震垫等措施，通过上述措施可保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围环境影响较小。

固废：本项目产生的未沾染性废包装材料由企业收集外售综合利用；不合格品、沾染性废包装材料、乙醇废液、实验室清洗废液、实验废弃物、废活性炭委托有资质的单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运。
其他（生态、振动、环境风险等）：无。


