编制说明
一、工程概况
本项目为西岗街道龙泉山公墓相关房屋屋面防水及内外部维修、水表安装等零星修缮工程项目，主要施工范围为纪念堂、业务大厅、门岗、宿舍楼维修工程，具体建设内容包括：地面地砖、天棚吊顶、室内墙面涂料、室外檐口涂料、屋面防水等维修工程。
二、编制依据
1、甲方提供的初步排查数据、基本需求和共同现场踏勘、衡量测算的工作量。
2、计价依据：
①甲方提供的初步排查、基本需求和共同现场踏勘、衡量测算的工作量；
②《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024以及配套9本工程量计算标准（GB50854~50862-2024）。
③《省住房和城乡建设厅关于实施〈建设工程工程量清单计价标准〉（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告》（〔2025〕12号）、苏建价〔2026〕76号《省住房和城乡建设厅关于发布〈江苏省建筑与装饰工程消耗量〉〈江苏省市政工程消耗量〉〈江苏省通用安装工程消耗量〉及配套文件的通知》。
④现行有关清单编制文件及相关标准、施工验收规范。
3、与本工程项目有关的标准、施工规范与验收规范。
三、编制说明
1、人工价格按《省住房和城乡建设厅关于发布2026年上半年建设工程人工价格指数的通知》（苏建函价〔2026〕27号）执行。。
2、材料价格按2026年7月份南京市造价信息网信息价执行，设备单价均通过市场询价计入。
3、通用措施费：最高投标限价的安全生产费按《江苏建设工程费用参考2026》修缮建筑类的标准费率3.8%计取（计算基础为：分部分项工程费－除税工程设备费），投标人报价不得低于此费率。
4、暂列金：9800元； 
    5、暂估价：无。
6、投标人勘察现场，结合现场实际情况及条件，根据自身情况自主报价；
7、施工用水、用电相关费用不单独列项，投标人自行综合考虑在报价内；
8、投标人需综合考虑现场成品保护及安全保护费用，此部分费用综合考虑在投标报价中；
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