
工程量清单编制说明
工程名称：西岗街道步青路菜场地块文勘工作土方配合工程项目

	一、工程概况：

本项目为西岗街道步青路菜场地块文勘工作土方配合工程，建设单位为南京市栖霞区西岗街道办事处，项目位于栖霞区西岗街道步青路，为配合步青路菜场地块文勘工作，根据项目实际情况和甲方的项目需求，统一按照地块范围内场地平整后下挖1米深度进行测算，预计共开挖20800立方米的土方。

二、工程量清单编制范围：

本次招标为西岗街道步青路菜场地块文勘工作土方配合工程，具体详见招标文件规定及工程量清单。

三、工程量清单编制依据：

1.甲方提供的初步排查、施工需求和共同现场踏勘、衡量测算的预计工作量;

2.《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024以及配套9本工程量计算国家标准(GB50854~50862-2024)。

3.《省住房和城乡建设厅关于实施<建设工程工程量清单计价标准〉(GB/T50500-2024)及9本工程量计算标准有关事宜的公告》((2025)第12号)、苏建价[2026]76号文省住房城乡建设厅关于发布《江苏省建筑与装饰工程消耗量》《江苏省市政工程消耗量》《江苏省通用安装工程消耗量》及配套文件的通知。

4.现行有关清单编制文件及相关标准、施工验收规范。
四、编制说明：

1.本工程所有土方工程量均按天然密实体积计算，投标人组价自行考虑松散、压实换算系数；

2.投标人充分踏勘现场，熟知文物勘探施工限制、机械降效、人工清底比例，相关费用综合计入综合单价，后期不因配合文勘间断性停工、分段开挖、人工修整、人工降效、机械闲置办理增项签证；

3.开挖深度1m为平均深度，局部探坑加深、宽窄变化均包含在清单单价内；

4.原场内临时硬化道路拆除中沥青、混凝土面层工作量的划分，由投标人自行现场踏勘核实实际结构确定，厚度偏差不调整综合单价；拆除废渣外运弃置按天然密实方720m³计量，不换算松散系数；
5. 材料价格按2026年6月份南京市造价信息网信息价执行，设备单价通过市场询价计入；

暂列金：无      暂估价：无

6.场内堆土、覆盖、转运、回填全工序包干。

7.通用措施费：最高投标限价的安全生产费按《江苏建设工程费用参考2026》房屋建筑与装饰工程的费率3.8%计取（计算基础为：分部分项工程费-除税工程设备费），投标人报价不得低于此费率。



